【施工状況写真】

|  |  |
| --- | --- |
| 1．沈設ステージ | 2．刃口ブロック(上部内面30cmコンクリート) |
| CIMG1567.JPG | CIMG1569.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 3．刃口ブロック　止水テープ取付 | 4．刃口ブロック　接着剤塗布 |
| CIMG1570.JPG | CIMG1571.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 5．沈設ブロックH2000接続 | 6．沈設ブロックH2000緊結 |
| CIMG1572.JPG | CIMG1573.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 7．沈設ブロック施工状況 | 8．沈設ブロックガイド取付 |
| CIMG1576.JPG | CIMG1577.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 9．内面保護材 | 10．内面保護材取付 |
| CIMG1581.JPG | CIMG1583.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 11．押し輪取付 | 12．引張り治具取付 |
| CIMG1585.JPG | CIMG1587.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 13．掘削その① | 14．掘削その② |
| CIMG1595.JPG | CIMG1596.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 15．掘削その③ | 16．掘削その④ |
| CIMG1597.JPG | CIMG1591.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 17．人員により掘削 | 18．沈設ブロック止水テープ取付 |
| CIMG1600.JPG | CIMG1601.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 19．沈設ブロック　接着剤塗布 | 20．沈設ブロックH1000接続 |
| CIMG1602.JPG | CIMG1604.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 21．沈設ブロックH1000緊結 | 22．沈設ブロックH1000内面保護材 |
| CIMG1607.JPG | CIMG1608.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 23．内面保護材接続面 | 24．内面保護材溶接 |
| CIMG1610.JPG | CIMG1612.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 25．押し輪取付 | 26．引張り治具取付 |
| CIMG1615.JPG | CIMG1616.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 27．掘削その① | 28．掘削その② |
| CIMG1619.JPG | CIMG1622.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 29．掘削その③ | 30．掘削その④ |
| CIMG1617.JPG | CIMG1620.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 31．沈設完了 | 32．内面保護材撤去 |
| CIMG1625.JPG | CIMG1627.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 33．内面傷あと | 34．グラウト材 |
| CIMG1629.JPG | CIMG1631.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 35．グラウト材打設 | 36．底版ブロック設置 |
| CIMG1632.JPG | CIMG1633.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 37．梯子取付 | 38．沈設ステージ撤去 |
| CIMG1637.JPG | CIMG1642.JPG |

|  |  |
| --- | --- |
| 39．頂版設置 | 40．リングH100設置 |
| CIMG1646.JPG | CIMG1648.JPG |

|  |
| --- |
| 41．設置完了 |
| CIMG1651.JPG |